한국개발연구원국제정책대학원대학교 학생식당 주방기기 구매 및 설치 업체선정을 위한 제안요청서(안)

2019. 1. 10.

I		사업 개요

□ 사업 목적

ㅇ 대학원 학생들의 식생활 여건 개선, 학생전용 복리·휴게공간 확보, 안전시설 확충 등을 통하여 학생들의 만족도를 높이고, 나아가 우리 대학원이 제공하는 교육의 질 개선에 기여

□ 사업 개요

ㅇ 사업명: 한국개발연구원국제정책대학원대학교 학생식당 주방기기 구매 및 설치

ㅇ 입찰방법: 전자입찰, 총액계약, 적격심사 대상

ㅇ 계약기간: 계약체결일로부터 2019년 2월 15일까지

□ 사업범위

ㅇ 주방기기 구매‧제작 및 설치

ㅇ 하자 또는 문제 발생 시 하자보수 및 기술지원

□ 사업기간

구분	내역	기간
1	주방기기 납품 및 설치	계약 시 상호 협의하여 결정
2	무상 수리 및 교체	납품·설치일로부터 1개월
2	하자보수	계약체결일로부터 2년

Ⅱ		신청자격

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격)」 및 동법 「시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)」에 의한 입찰참가 요건을 갖춘 업체

□ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격제한)의 결격사유가 없는 업체

□ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록 규정에 의하여 입찰참가 등록마감일까지 나라장터(G2B) 시스템에 물품분류번호[10자리 4810189901(기타주방용품)] 또는 입찰참가자격 ‘다’항의 8개 품목 중 1개 이상을 제조 또는 공급으로 입찰참가 등록한 업체

□ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조에 따라 아래 8개 품목 중 1개 이상에 대한 직접생산 확인증명서를 소지한 업체(가정용 제외, 입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있을 것)

1. 배식대 [4810209701]

2. 국솥 [세부품명번호 4810180901]

3. 상업용가스레인지[세부품명번호 4810152101]

4. 상업용식기세척기 [세부품명번호 4810161501]

5. 상업용주방후드 [세부품명번호 4810189601]

6. 식기건조대 [세부품명번호 5215220201]

7. 주방기구소독기 [세부품명번호 4810181801]

8. 상업용싱크대 [세부품명번호 4810209601]

□ '중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령' 제2조2에 따른 중소기업(소상공인 포함)인 업체로서 '중소기업, 소상공인 및 장애인기업 확인요령'에 따라 발급된 중소기업확인서(소상공인 포함, 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체(단, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의 3항 제2호에 해당하는 비영리법인은 입찰참여가 가능)

Ⅲ		추진일정

구 분	일 정	비 고
사전규격공개	2019.1.11.(금) ~ 2019.1.13.	나라장터
입찰공고	2019.1.14.(월) ~ 2019.1.21.(월)	홈페이지, 나라장터, 알리오
가격개찰	2019.1.21.(월) 13:00
적격심사 서류 제출 기간	2019.1.21.(월) ~ 2019.1.23.(수)
적격심사 기간	2019.1.24.(목) ~ 2019.1.25.(금) 예정	기관의 내부사정 등으로 인해 일시 등 변경 가능
낙찰자 선정 및 계약체결	2019.1.28.(월) 예정	기관의 내부사정 등으로 인해 일시 등 변경 가능

*상기일정은 변경될 수 있으며, 변경시 별도 통보예정

Ⅳ		선정방식

□ 선정방법

ㅇ 적격심사

- 낙찰자 결정은 조달청 물품구매 적격심사 세부기준(구매총괄과-3820호, 2018.12.31.) 중 <별첨 3> 추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매입찰 기준에 의하여 예정가격 이하 최저가 입찰자순으로 적격심사를 하여 종합평점 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정함

ㅇ 심사항목 및 배점표

(단위 : 점)
구 분	심 사 분 야	심 사 항 목	배점한도	비 고
계			100
Ⅰ. 해당물품 납품이행 능력	1. 경영상태	가. 신용평가등급	30
Ⅱ.입찰가격	1. 입찰가격		70	평점산식참조
Ⅲ 신인도	1. 품질관리등 신뢰정도	가. 고도인증 나. 녹색․일반인증 다. 중소기업 등 라. 납품지연 마. 불공정하도급거래 바. 부정당업자 제재 사. 하자조치불이행 아. 고용노동 관련 법령준수 자. 고용형태 등	＋3～－2
Ⅳ. 결격사유	1. 해당물품 납품이행 능력 결격여부	가. 부도 등의 상태로 해당 계약이행이 어렵다고 판단되는 경우 (다만, 법정관리․화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우는 제외)	-30

□ 심사방법

ㅇ 가격개찰 후 최저가격을 제시한 업체를 대상으로 적격심사를 진행하고 해당 업체가 85점 이상을 획득한 경우 낙찰자로 선정

- 해당업체가 기간 내 서류제출을 하지 못하거나 85점 미만을 획득한 경우 가격개찰 기준 차순위 업체가 적격심사 대상이 됨

ㅇ 동일한 가격을 제출한 업체가 2개 이상인 경우 적격심사 점수가 높은 업체를 낙찰자로 선정

- 적격심사 점수가 동일한 경우 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 업체를 낙찰자로 선정

ㅇ 개찰 후 적격심사대상자는 적격심사에 필요한 모든 서류를 3일 이내에 제출하여야 함(2019.1.21.~2019.1.23.)

ㅇ 적격심사 점수가 85점 미만이거나 입찰참가자격이 충족되지 않는 업체는 낙찰자로 선정하지 않음

Ⅴ		제안 요청 내용

□ 납품 및 설치

ㅇ 제안사는 시방서에 명시된 물품 일체를 납품‧설치하여야 하며 음식제공에 대해 차질 없도록 내구성 있고 완전한 제품을 납품‧설치해야 함.

ㅇ 모든 품목은 구입장비 내역의 세부규격과 동일한 제품으로 납품하여야 하며, 필요한 경우 현장실측을 통해 변경되는 사항은 제안사와 협의하여야 함. 요구규격과 내용이 상이하여 문제가 생길 경우 발주자는 계약을 파기할 수 있고, 제안사는 이에 응하여야함.

ㅇ 규격서 사양을 변경할 경우에는 발주자와 협의하여 동등이상 제품으로 납품 및 설치하여야 함.

ㅇ 제안사는 발주자가 지정하는 장소에 물품을 납품ㆍ설치하여야 하며, 이를 수행하는데 필요한 일체의 제반비용(운반비, 설치비, 소모품비 등)을 부담하여야 함.

ㅇ 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 제안사의 부담 또는 책임 하에 신규제품으로 교체하여야 함.

ㅇ 본 납품‧설치 공사와 관련되는 제규정(건축법, 소방법, 전기, 고압가스 안전관리법)에 접촉되지 않아야 하며, 기타 모든 관련 법령 시행규칙에도 다르지 않도록 제작, 설치시공을 원칙으로 함.

□ 검사 및 검수

ㅇ 모든 제품은 성능 및 기능의 완벽한 상태를 자체 검사하여야 함.

ㅇ 전기기구 및 냉장기구는 열전도, 냉각능력, 절연상태 등을 확인 후 자체에서 24시간 이상 시운전 후 인상이 없을 시 납품함.

ㅇ 계약물품의 납품은 발주자의 검사‧검수를 받아야 하며, 불량품으로 지적된 품목은 즉시 반품하고 대체 납품하여야 함.

□ 하자보수

ㅇ 제안사는 물품 납품 후 1월 이내 제품의 결함 및 하자가 발생할 경우, 무상으로 수리 및 동일 신품으로 교체하여야 함.

ㅇ 모든 제품의 하자보수기간은 검수일로부터 2년으로 함.

□ 재해방지

ㅇ 제안사는 설치에 있어서 작업자의 안전관리 및 재해방지를 위하여 필요한  안전수칙 준수 및 위험방지책을 강구하여야 하며, 이에 필요한 제반조치를 하여야 함.

ㅇ 제안사는 설치 중 발생되는 일체의 사고에 대하여 그 책임을 지며 재산상의 손실이 발생하였을 경우에는 원상복구 또는 현금변상조치 하여야 함.

□ 기타

ㅇ 공사 목적이 식료품 및 음료를 취급하는 기구이므로 위생 및 청결도에 최우선하여 제품 자체와 시공시 공사로 인하여 어떤 중금속이나 이물질이 묻어나는 등 식생활에 유해한 기구 제작이나 시공을 해서는 안됨.

ㅇ 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리ㆍ운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 함.

ㅇ 본 시방서에 대하여 발주자와 제안사간의 해석 차이가 있을 때에는 상호협의하여 처리하고 소송발생 시 소송의 관할법원은 발주자의 주소지를 관할하는 법원으로 함.

□ 구입장비 내역

No.	품 명	규 격			수량	위치
1	손세정대/센서식 SK-1650US	370	450	1,050	1	검수실
2	손소독기(센서식) SK-2500W	240	165	385	1	검수실
3	유인포충기 ENGUARD:EN-N-CV(B) 벽걸이형/천정형	710	320		1	검수실
4	저울받침대	700	750	200	1	검수실
5	전자저울 150KG	400	630	750	1	검수실
6	작업대/하부선반	900	750	850	1	세척실
7	울트라바이올렛나이프레이스틸레이져 SK-1100U	550	600	1,350	1	조리실
8	탑플레이트	600	350	40	1	조리실
9	자동릴호스/역류방지혼합수전(냉온겸용) 15M(NOZZLE SPRAY)				3	조리실
10	2-조세정대/하부선반/상부뚜껑	1,200	750	850	1	조리실
11	1-조세정대/하부선반/상부뚜껑	1,200	750	850	1	조리실
12	작업대/하부선반	600	750	850	1	조리실
13	냉동고, 간접 냉각방식 1081리터	1,260	800	1,830	2	조리실
14	냉장고, 간접 냉각방식 1081리터	1,260	800	1,830	2	조리실
15	가스중화렌지-2구 GUHWA:GHJ-201NA	1,400	900	800	1	조리실
16	중화렌지 보조대 찬장	500	1,000	800	1	조리실
17	조립형STS팬랙1500 4단	1,500	700	1,800	1	조리실
18	스텐레스월마감	1,800	20	940	1	조리실
19	가스플루어마운티드틸팅케틀(55리터)RSK-150A	1,320	870	920	1	조리실
20	콤비스팀컨벡션오븐 Advance Close System+기본기능(스팀30-130°C/콤비스팀30-250°C/콘벡션30-250°C/재가열120-160°C),전자동 고압 펌프식세척 C4eD-610ES(전기식6+1단 오븐)	875	792	786	1	조리실
21	오븐받침대(찬장식)	932	805	650	1	조리실
22	일반쉬팬	530	325	55	7	조리실
23	타공쉬팬	530	325	55	7	조리실
24	코팅쉬팬	530	325	55	7	조리실
25	그리드	530	325	10	7	조리실
26	정수필터(일반) EVERPURE:SINGLE				1	조리실
27	가스자동취반기 RINNAI:RRA-151A	700	727	1,247	1	조리실
28	가스 테이블 레인지 3구 KTR-12703SC 스텐커버,자동점화방식	1,200	750	850	2	조리실
29	보조대/하부선반	150	750	850	1	조리실
30	그리들+그릴러 KGGL-12705C, 그릴과 그리들 함께 장착, 가스소비량22,500	1,200	750	800	1	조리실
31	가스튀김기 1구 RFA-228G(22리터) 소비전력16W	450	600	1,000	1	조리실
32	작업대찬장	1,500	750	850	1	조리실
33	아이스머신/보관고/정수필터 KAISER:IMK-3131 수냉식, 일일샌산량120KG	745	620	1,130	1	조리실
34	정수필터(대용량) EVERPURE:TWIN				1	조리실
35	보온/보냉 배식대, (하부 선반형, 보온 3칸/보냉1칸)	2,200	700	850	1	조리실
36	보냉배식대 (테이블 냉장고 대체), 간접냉각방식	900	700	850	1	조리실
37	카운터 선반(POS), 하부수납, LPM마감	600	700	900	2	조리실
38	스니즈가드	2,200	350	300	2	조리실
39	수저소독구 ,6구, 열선내장형	520	380	290	1	홀
40	수저소독구받침, 스테인레스 선반	550	400	1,000		홀
41	악취중화시스템 O.N.100				1	세척실
42	잔반처리대	1,500	750	850	1	세척실
43	잔반통(걸름망)	Ø490		540	1	세척실
44	세척준비대/씽크	1,100	750	850	1	세척실
45	전처리샤워기 G.S.I:921000				1	세척실
46	랙보관선반 벽설치형	900	500	600	2	세척실
47	렉컨베어 식기세척기 RINNAI:RDW-120R/L 과전류차단, 렉걸림감지기능, 수위제어	1,340	780	1,550	1	세척실
48	식기건조대	1,200	750	850	1	세척실
49	전기식기소독보관고(단면) LH-1024LG 단문형, 1045리터, 2700W	1,260	800	1,910	1	세척실
50	배기후드(박스형)	2,600	1,000	600	1	세척실
51	페콘필터 HOOD FECON FILTER				18	세척실
52	그리스트랩	900	600	600	1	세척실
53	수전 자바라, 방사/직수, 교채용				7	세척실
54	세탁기 10KG, 통돌이	590	960	606	1	세척실
55	냉장테이블 LASSELE:LT-1524R 간접냉각, 412리터, -3°C ~ +7°C	1,500	700	850	2	조리싷
56	음식보온장 LH-523 508리터, 40°C ~ 70°C, 글라스도어 적용	640	800	1,830	1	조리싷
57	작업대찬장	1,500	750	850	2	조리싷
58	보온고 GWHCVK12HAS2 곡면형 2단, 사용온도 40~70°C	900	500	500	1	조리싷
59	냉장쇼케이스 제과R형 오픈형 type(1800)스탠, 간접냉각, LED등, 3단,	1,200	650	1,200	2	조리싷
60	퇴식운반카	1,200	750	1,500	2	홀
61	수전 자바라, 방사/직수, 교채용				2	세척실